794BOX1-794218

**Mischbatterie für Dusche TEMPOMIX 3**

Art. 794BOX1-794218

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Duschkombination TEMPOMIX 3 für Unterputzmontage:

Verchromte Metallabdeckplatte 160 x 160 m, vandalengeschützt

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung

- Wasseranschluss von außen und Wartung von vorne

- Anschluss von oben

- Variable Montage (Ständerwand, Massivwand, Paneel)

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm)

- Anpassbar an Standard oder "Pipe-in-pipe"-Rohrleitungen

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich

- Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2

- Lieferung in 2 Sets: Bauteile während Spülung der Rohrleitung geschützt

Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur)

Laufzeit ~30 Sek., einstellbar

Besonders leichte Betätigung

10 Jahre Garantie