794BOX1-794218

**Duscharmatur TEMPOMIX 3**

Art. 794BOX1-794218

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche TEMPOMIX 3 mit besonders leichter Betätigung, Unterputzmontage:

Abdeckplatte Metall verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Körpers und Wartung von vorne.

- Anschluss von oben.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur).

Laufzeit ~30 Sek., einstellbar.

Besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

10 Jahre Garantie.