794BOX3-794200

**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Art. 794BOX3-794200

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35UP-Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3:

Metallabdeckplatte verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung

- Wasseranschluss von außen und Wartung von vorne

- Variable Montage (Ständerwand, Massivwand, Paneel)

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm)

- Anpassbar an Standard oder "Pipe-in-pipe"-Rohrleitungen

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich

- Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2B

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitung geschützt

Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur)

Laufzeit ~7 Sek., einstellbar

Besonders leichte Betätigung

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienentwicklung)

10 Jahre Garantie

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2018 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.