855755.2P

**S-Anschluss**

Art. 855755.2P

Ausschreibungstext

Standard S-Anschluss.

G 1/2B x G 3/4B.

Verstellbarkeit 12 mm, L. 62 mm.

Rosette Ø 65.

Mit STOP/CHECK-Funktion:

- STOP-Funktion: Absperrventil integriert.

- CHECK-Funktion: Funktionskontrolle der Rückflussverhinderer, wenn vorhanden (DELABIE-Patent).

Verpackungseinheit 2 Stück.

10 Jahre Garantie.