922022.2P

**ECO Strahlregler verkalkungsarm**

Art. 922022.2P

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent).

Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter

Armatur), Einstellung von außen mit Sechskantschlüssel 2,5 mm.

Strahlregler ohne Sieb: Begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände

von Wasser oder Schmutzpartikeln).

M22x1 IG.

Verpackungseinheit 2 Stück.

10 Jahre Garantie.

Die durch den ECO Strahlregler erzielbare Wasserersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246.