922022.2P

**Strahlregler ECO verkalkungsarm**

Art. 922022.2P

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent).

Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter Armatur), Einstellung von außen mit Sechskantschlüssel 2,5 mm.

Strahlregler ohne Sieb: Begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

M22 x 1 IG.

Verpackungseinheit 2 Stück.

10 Jahre Garantie.

Die durch den Strahlregler ECO erzielbare Wasserersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246.