G6433

**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer**

Art. G6433

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Geschirrspülbrause-Garnitur ohne Auslaufventil.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriff.

- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.

Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge

9 l/min.

Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.