G6633

**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer**

Art. G6633

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteilen mit Dreikantgriff.

- Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

- Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.