H9610

**Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP**

Art. H9610

Ausschreibungstext

Spültischarmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat für Wandmontage und Wechselauslauf BIOCLIP.

Mit 1 Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 185 Ø22.

Verbrühungsschutz: sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Armatur ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.

Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.

Armaturenstichmaß 150 mm, mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.