H9612

**Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM**

Art. H9612

Ausschreibungstext

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Standmontage H.105 L.200 mit sequentieller Steuerung.

Optimal geeignet für Säuglingsbadewannen.

Verbrühungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.

Schwenkauslauf.

Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard/Regenstrahl.

Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40°C.

Körper innen glatt.

Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.

Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L.100.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L.105.

Brauseschlauch BIOSAFE bakteriostatisch: transparentes Polyurethan, innen und außen glatt, geringes Wasservolumen (Innen Ø 6).

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.