H9769

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch**

Art. H9769

Ausschreibungstext

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Verbrühungsschutz: sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 39 °C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41 °C mit Verriegelung.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Ergonomische Bediengriffe.

Brauseabgang G 1/2B.

Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.

Armatur mit 2 S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.