**Haltegriff gerade Basic weiß, 300 mm, Ø 32**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32

Artikelnummer: **35050W**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff Basic für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 300 mm.

Haltegriff aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.