**Stützklappgriff Basic weiß, L. 760 mm**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32 sichtbare Befestigungen

Artikelnummer: **511516W**

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Basic Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.

Stützklappgriff für WC oder Dusche aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Sichtbare Befestigungen durch Edelstahl-Platte mit 6 Löchern.

Stärke der Platte: 3,5 mm.

Maße: 760 x 300 x 100 mm.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.