**Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß**

Klappsitz für Wandmontage

Gestell Aluminium pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510400**

Ausschreibungstext

Duschklappsitz ALU mit Fuß.

Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Klappsitz: Arretierung in vertikaler Position und abgebremstes Herunterklappen.

Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung.

Einklappbarer Fuß mit Gelenk.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 407 x 360 x 480 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 545 mm.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Duschklappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.