**Jumbo WC-Papierhalter - 200 m**

Ausführung für Großrolle 200 m

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **2902**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierspender für Wandmontage.

Ausführung für Großrolle 200 m.

WC-Papierhalter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene.

Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Kontrollfenster.

Maße: Ø 225, Tiefe 125 mm.

30 Jahre Garantie.