**SIPHURINOIR**

Urinal-Stecksiphon vertikal

ABS verchromt

Artikelnummer: **771000**

Ausschreibungstext

Urinal-Stecksiphon vertikal Ø 50 mit Lippendichtung:

Abgang Ø 32 mit Mutter.

Sperrhöhe 50 mm.

ABS verchromt.

30 Jahre Garantie.