**Auslauf schwenk- und ausziehbar**

L. 300-470

Für Auslaufventil

Artikelnummer: **966380**

Ausschreibungstext

Schwenk- und ausziehbarer Auslauf L. 300 bis 470 mm.

G 3/4.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Kann oberhalb oder unterhalb einer Wandarmatur montiert werden.