**Selbstschluss-Standventil TEMPOSTOP +Bedienhebel L.150, Ausl. HU-Form**

Mit Bedienhebel

Artikelnummer: **737152**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch zur Standmontage.

Schwenkbarer Schwanenhalsauslauf L. 150.

Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min.

Durchflussmenge einstellbar.

Mit Bedienhebel.

Automatisch selbstschließend nach einer Laufzeit von ~3 Sek. (7 oder 15 Sekunden auf Anfrage).

Befestigung durch Kontermutter.

30 Jahre Garantie.