**Doppelhaken Edelstahl weiß**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **4042W**

Ausschreibungstext

Doppelter Kleiderhaken.

Garderobenhaken für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigungen.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Maße: Ø 62 x 55 x 95 mm.

30 Jahre Garantie.