**WC-Sitz**

Für WCs Typ S21/700

Vandalismushemmend - Schwarz - Polyethylen

Artikelnummer: **101619**

Ausschreibungstext

WC-Sitz ohne Deckel, B. 360 x H. 12 x T. 433 mm.

Vandalismushemmende Ausführung aus Polyethylen: widerstandsfähig und reinigungsfreundlich.

Scharniere aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Farbe: schwarz.

Für WC S21 und WC 700.

Mit Befestigungsmaterial.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 1108021601]