**Urinal-Schamwand LISO wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - H. 700 mm

Artikelnummer: **100590**

Ausschreibungstext

Urinal-Schamwand wandhängend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Mit glatter Oberfläche und gerundeten Kanten.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 8 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0011590000]