**Ausguss wandhängend**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Artikelnummer: **180170**

Ausschreibungstext

Ausguss für Wandmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 5,1 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0711170000]