**WC-Papierhalter für zwei Rollen**

Rollenhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510082W**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter für Wandmontage.

WC-Papierhalter für zwei Rollen.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.