**Komfort-Rückenlehne für WC**

Gestell Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

Polyurethan schwarz

Artikelnummer: **510629S**

Ausschreibungstext

Komfort-Rückenlehne für WC, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Mit Gestell aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz UltraSatin.

Weiche Rückenlehne für WC aus Polyurethan.

Rohr Ø 25 x 1,2 mm.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Maße: 150 x 580 x 173 mm.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.