**Haltegriff gerade Basic Ø 32, 600 mm**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Verdeckte Befestigungen

Artikelnummer: **350506W**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff Basic für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 32, Mittenabstand 600 mm.

Haltegriff aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.