**Haltegriff gerade ECO glänzend, 300 mm, Ø 25**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Ø 25, sichtbare Befestigungen

Artikelnummer: **530**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff ECO für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 25, Mittenabstand 300 mm.

Haltegriff aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl Ø 25.

30 Jahre Garantie.