**Haltegriff ECO gerade Ø 25, 300 mm**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 25, sichtbare Befestigungen

Artikelnummer: **1530**

Ausschreibungstext

Gerader Haltegriff ECO für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Ø 25, Mittenabstand 300 mm.

Haltegriff aus Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

30 Jahre Garantie.