**Abdeckung für Stützgriff-Befestigungsplatte, weiß**

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Artikelnummer: **510150N**

Ausschreibungstext

Abdeckung für Befestigungsplatte aus hochwiderstandsfähigem Nylon hochglänzend für Stützgriff.

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Dient zur Abdeckung der Befestigungsschrauben bei Demontage des Stützklappgriffs.

Anzahl an Stützgriffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf, Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Weiße Abdeckung mit Befestigungsflansch.

30 Jahre Garantie.