**WC-Papierhalter U-Form für WC-Papierrolle**

Rollenhalter

Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **4081EW**

Ausschreibungstext

Toilettenpapierhalter U-Form für Wandmontage.

WC-Papierhalter für Rolle.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.