

Jumbo WC-Papierhalter - 200 m
Ausführung für Großrolle 200 m
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: 2901


Ausschreibungstext

Toilettenpapierspender für Wandmontage. 

Ausführung für Großrolle 200 m. 

WC-Papierhalter aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. 

Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene. 

Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub. 

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. 

Kontrollfenster. 

Maße: Ø 225, Tiefe 125 mm. 

Für Rollen mit einem Durchmesser von 185 mm und einer Breite von max. 110 mm mit einem Kern von 45 mm Durchmesser.

30 Jahre Garantie.
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