**Flüssigseifenspender, 0,5 Liter**

Spender f. Standmont. f. Flüssigseife o. hydroalk. Desinfektionslösung

Auslauf gebogen, Messing verchromt

Artikelnummer: **729512**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Standmontage mit gebogenem Auslauf.

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Ausführung für Waschtischeinbau.

Vandalengeschützte Ausführung.

Körper und Bedienkappe aus Messing verchromt.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Mechanismus durch Innensechskantschraube abschließbar.

Befüllung von oben (durch Demontage der Bedienkappe) oder von unten (durch Demontage des Seifentanks).

Seifentank 0,5 Liter im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Flüssigseifenspender für Standmontage mit 30 Jahren Garantie.