**Seifenablage für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: **510627P**

Ausschreibungstext

Seifenablage für Wandmontage.

Verstärkte Ausführung.

Seifenablage für Dusche oder Waschtisch.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Edelstahlstärke: 1,5 mm.

Verdeckte Befestigungen.

30 Jahre Garantie.