**Flüssigseifenspender für Wandmontage, Ellbogenbetätigung, 0,9 Liter**

Hypereco - Mit Ellbogenbetätigung

ABS weiß

Artikelnummer: **6712**

Ausschreibungstext

Flüssigseifenspender für Wandmontage.

Mit Ellbogenbetätigung.

ABS weiß.

Mit Schloss.

Mit Kontrollfenster.

Fassungsvermögen: 0,9 Liter.

Betätigungselement mit tropfarmem System.

Maße: 105 x 130 x 215 mm.