**Einmalausläufe BIOCLIP**

Auslauf L.125 ∅ 28 für Armatur mit Wechselauslauf

15 Stück

Artikelnummer: **20015**

Ausschreibungstext

Abnehmbare Einmalausläufe BIOCLIP aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125 Ø 22.

Ausläufe mit sternförmigem Strahlregler.

Ausläufe innen glatt zur Begrenzung des Bakterienwachstums.

Verwendbar mit allen Armaturen mit Wechselauslauf BIOCLIP.

15 Stück im Lieferumfang, einzeln verpackt.