**Inbusschlüssel**

Für Durchflussregulierung bei ECO-Strahlreglern

Artikelnummer: **C282025**

Ausschreibungstext

Innensechskantschlüssel verchromt 2,5 mm für Durchflussregulierung bei ECO-Strahlreglern (Art. 922024.2P/922022.2P).