**Brausegarnitur 1-strahlig**

Brausestange Ø 22

Artikelnummer: **801**

Ausschreibungstext

Brausegarnitur 1-strahlig.

- Brausestange Edelstahl verchromt anpassbar Ø 22, Gesamtlänge 700 mm, Mittenabstand 590 mm,

- Höhenverstellbarer und schwenkbarer Brauseschieber,

- Seifenablage durchsichtig,

- Brauseschlauch BICOLOR aus PVC Lebensmittelqualität metalloplastisch glatt L. 1,50 m (Art. 834T1),

- Handbrause Anti-Kalk verchromt Ø 70 aus ABS verchromt, 1-strahlig: Regenstrahl (Art. 811).