**Doucheset met 5 straalstanden**

Douchestang Ø 25

Referentie: **803**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met 5 straalstanden.

- Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 25 met totale lengte 632 mm en tussenafstand 602 mm.

- Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar.

- Verchroomde zeepschaal.

- BICOLOR doucheslang in glad PVC metaal-kunststof L.1,5 m (ref. 834T1).

- Kalkwerende handdouche Ø 100 in ABS verchroomd, 5 straalstanden: regenstraal, massagestraal, bubbels, regens+ massage, regen + bubbels (ref. 813),

- opvangkraag voor handdouche (ref. 830).