**Brauseschlauch aus Edelstahl**

Brauseschlauch doppelt gewunden G 1/2 x G 1/2

L. 1,50 m

Artikelnummer: **832T1**

Ausschreibungstext

Brauseschlauch Edelstahl G 1/2 x G 1/2, L. 1,50 m.

Doppelt gewunden aus Edelstahl für intensive Nutzung mit handbrauseseitigem Drehkonus gegen Verdrehen.

Innenschlauch aus PVC Lebensmittelqualität zertifiziert, gemäß europäischer Norm EN 1113.

Konusmuttern Messing verchromt 1/2".

Zugfest (50 kg), knickfest und hohe Verdrehsteifigkeit.