**Brauseschlauch aus Polyamid**

Brauseschlauch schwarz G 1/2 x G 1/2

L. 1,50 m

Artikelnummer: **830T1**

Ausschreibungstext

Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 aus Polyamid schwarz L. 1,50 m.

Innenschlauch aus EPDM Lebensmittelqualität mit Verstärkung durch Polyamidfasern gemäß der europäischen Norm EN 1113.

Konusmutter Metall G 1/2 und Rändelmutter Metall G 1/2.

Zugfest (50 kg), knickfest und hohe Verdrehsteifigkeit.