**Schnellschluss-Mischbatterie MIXFOOT**

Fußbetätigung

Wandmontage

Artikelnummer: **739102**

Ausschreibungstext

Schnellschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Fußbetätigung:

Automatisch schnellschließend.

Pedal kann zur Fußbodenreinigung hochgeklappt werden.

Pedalhöhe justierbar.

Mit 4 Befestigungsschrauben.

Voreingestellte Mischung: Abgabe von Kaltwasser bis Pedalposition halb geöffnet und von Mischwasser bei voller Öffnung (Bodenkontakt).

Für Wandmontage G 1/2B.

30 Jahre Garantie.