**Auslauf starr**

L. 160 mm

Wandmontage

Artikelnummer: **947170**

Ausschreibungstext

Wandauslauf Ø 32, G 1/2B.

L. 160 mm.

Messing massiv verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.