**Brausekopf GYM COMFORT**

Mit Sieb

Deckenmontage, Ø 68

Artikelnummer: **711002**

Ausschreibungstext

Schwenkbarer Brausekopf für Deckenmontage.

Verkalkungsarm.

30 l/min bei 3 bar ohne Durchflussbegrenzer.

EXTRA G 1/2, Ø 68.

30 Jahre Garantie.