**Brausekopf**

Mit Sieb

Deckenmontage, 5 Strahlscheiben

Artikelnummer: **88CH5**

Ausschreibungstext

Brausekopf für Deckenmontage:

Fest und vandalengeschützt.

Siebeinsatz mit 5 Strahlscheiben.

Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.