**Urinalspüler TEMPOSOFT 2**

Spülzeit 3 Sekunden

Paneelmontage, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: **777140**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Paneelmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Paneel oder Leichtbauwand 7 mm maximal.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.