**SIPHURINOIR**

Urinal-Stecksiphon vertikal

Messing verchromt

Artikelnummer: **310000**

Ausschreibungstext

Urinal-Stecksiphon vertikal Ø 50 mit Klemmring:

Abgang Ø 32 mit Mutter.

Sperrhöhe 50 mm.

Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.