**Spülrohr**

Für WC-Becken mit TEMPOCHASSE 1 1/4"

Edelstahl hochglanzpoliert

Artikelnummer: **766001**

Ausschreibungstext

Spülrohr für WC-Becken.

Für TEMPOCHASSE Aufputzmontage.

Gebogenes Spülrohr Ø 32 mit Mutter 1 1/4".

Schelle und Spülrohrverbinder Ø 32/55.

Edelstahl hochglanzpoliert L. 205 mm, H. 670 mm.

30 Jahre Garantie.