**Handbrause G 1/2B weiß**

Mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **433000**

Ausschreibungstext

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl und Geschirrschutz-Ring.

Verkalkungsarme Düse (ohne Sieb).

Zwei Strahlarten: Regenstrahl 8 l/min bei 3 bar und zentrierter Strahl 9 l/min bei 3 bar.

Griffummantelung aus Polypropylen verstärkt, rutschhemmend (höhere Griffsicherheit).

Messing massiv verchromt.

Betätigungshebel mit Feststellbügel für Dauerbetrieb.

30 Jahre Garantie.