**Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler**

M22x1 IG

6 l/min

Artikelnummer: **925622.2P**

Ausschreibungstext

Verkalkungsarmer Spar-Luftsprudler.

Mit Durchflussmengenregler 6 l/min (blauer O-Ring).

M22x1 IG.

Verpackungseinheit 2 Stück.