**Spülrohr**

Für WC-Becken mit TEMPOCHASSE 1 1/4"

PE

Artikelnummer: **769001**

Ausschreibungstext

Spülrohr für WC-Becken:

Für TEMPOCHASSE Aufputzmontage.

Gebogenes Spülrohr Ø 32 mit Mutter 1 1/4".

Schelle und Spülrohrverbinder Ø 32/55.

PE L. 215 mm, H. 665 mm.

30 Jahre Garantie.