

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur
Ohne Auslaufventil
Schlauch weiß + Handbr. mit verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: 433020


Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Ausführung ohne Auslaufventil.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz. 

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. 

Langes Steigrohr 3/4" aus Edelstahl. 

Einstellbare Wandbefestigung. 

Edelstahl-Tragfeder. 

30 Jahre Garantie. 

Ausführung ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrausen.
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